设备简介

嘉宏多功能玻璃[钻孔机](http://www.glass.com.cn/supply/zuankongji234_1.html)专业针对[玻璃](http://www.glass.com.cn/supply/boligai371_1.html)钻孔，其钻孔直径大，机座悬伸空位大，可以对多种尺寸的玻璃进行钻孔加工。左右4轴（三孔钻孔机为6轴）钻头采用位置控制器进给，速度稳定可调，操作方便，合理的防水设计，易于对生产现场环境的维护，提高了员工舒适度。是玻璃深加工企业理想的钻孔机械。而多机型的选择，更可让企业根据自己的实际生产需求进行选择，针对性更强，为企业节约资金。

设备特点

1、设备操作简单易学，调节方便，对员工素质要求不高，工人容易掌握。

2、设备操作电压为直流24v安全电压。

3、多孔（双孔机为两孔、三孔机为三孔、多孔机不限）可一次完成，打孔精度高，合格率高。

4、一人可操作多台设备，能够大幅度提高生产效率，给企业节约人力、物力成本，生产线组合方便。

5、设备防护合理，解决了冷却水喷溅到操作工身上的难题，寒冬不再因为冷却水的喷溅而影响员工操作。

6、设备配有冷却水收集器和回水管，将生产时产生的冷却水收集回流到蓄水池，彻底改善生产现场的环境。

7、设备用PLC编程软件控制，只需操作启动开关就可全自动完成整个打孔过程。

8、设备在打单孔时，可一次打2片。

9、适用范围广，仅需通过简单的机械调整，即可实现不同规格玻璃钻孔的要求

10、多机型的选择，灵活的配置，可让企业根据自己实际生产需要进行选择，节约了资金。

设备参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | JH-LK-450 | JH-SK-450 | JH-DK-450 |
| 外型尺寸L\*W\*H（mm） | 1350\*1000\*1800 | 1350\*1000\*1800 | 1350\*1000\*1800 |
| 装机功率(kw) | 1.2 | 1.7 | 1.2 |
| 适用玻璃厚度(mm) | 3-5 | 2-5 | 2-5 |
| 钻孔直径(mm) | 3-40 | 3-40 | 3-40 |
| 适用玻璃尺寸(mm) | 110-450 | 160-450 | 110-450 |
| 产品特性 | 可同时打两孔 | 可同时打三孔 | 可同时打打两孔，  并可打多孔 |
| 双孔中心距(mm) | 50-220 | 50-150 | 50-220 |
| 补充说明 | 无 | 第三个孔到中心距离范围为：55-150mm | 可打多孔，打孔精度高，多孔距离范围0-225mm，需多次动作。 |
| 备注 | 具体的生产参数、外形尺寸、重量等参数规格因设备的不断创新而有所改变，如需具体详细参数请联系本公司。设备规格亦可以根据产品特点和客户具体需要进行适当改制。 | | |